
****

Pos: \_\_\_\_ lfdm Entwässerungssystem / Pultrinne gemäß DIN EN 1340 / DIN 483

Leistungsklasse DHEUS , I, T (DHEUS : Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und fachgerecht versetzen.  
  
 Typ: System Pultrinne Brenta  
 Format: 32x48 cm  
 Bauhöhe: 14 cm

Farbe: grau

Ausführung: 2-zeilig / optisch mit Scheinfuge

Mögliche Bezugsadresse:  
   
 HEUS-Betonwerke GmbH  
 Offheimer Straße 15  
 65604 Elz / Westerwald  
   
 Tel.: 06431/5005-0

oder gleichwertig  
  
 Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht

0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C20/25 „hammerfest“ mit

einer Fugenbreite von 8 – 12 cm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht

zu versetzen. Die Fugen sind mit Fugenfüllstoff gemäß Tabelle 3, DIN 18318, Abschnitt 2.2.4 zu verfüllen und anschließend ist die Rinne zu reinigen. Ebenso sind entsprechend den Anforderungen Dehnungsfugen einzubauen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen einzukalkulieren.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: für die Rinnenpflastersteine wie vor, jedoch Farbe

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: Kurvenausbildung

Leistung wie vor, jedoch Ausführung in Radienbereichen

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Beiarbeiten der Rinnenpflastersteine

Beiarbeiten der Rinnenpflastersteine an Einläufen mittels Nassschnitt